**4. melléklet: Napelemes eszközök töltése, lemerítése**

Töltés: A napelemről a vezérlő az akkumulátorra kapcsolja a feszültséget és a maximális kapacitásig feltölti.

Lemerítés: A vezérlő az akkumulátorról a fogyasztóra (LED + ellenállás) kapcsolja a feszültséget és figyeli, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen.



Forrás: Saját ábra